Задание 1
Определить минимально необходимую частоту дискретизации (fд), если верхняя частота в спектре сигнала (fв) равна (таблица 1).
	№ варианта
	13

	fв, кГц
	24



В соответствии с теоремой Котельникова, минимальная частота дискретизации равна удвоенной верхней частоте спектра сигнала.
fд = 2 ∙ fв = 24 ∙ 2 = 48 кГц.
Задание 2
Определить мощность шума квантования и мощность шума паузы при равномерном квантовании, если шаг квантования δ равен (таблица 2).
	№ варианта
	13

	δ
	2,1



Мощность шума квантования:
Pш = δ2/12 = 2,12/12 = 0,3675
Мощность шума паузы:
Pп = δ2/4 = 2,12/4 = 1,1025


Задание 3
При заданном максимальном числе уровней шкале квантования М, определить длину кодового слова n и записать в двоичной системе заданный уровень сигнала А (таблица 3).
	№ варианта
	13

	M
	16

	A
	11



M = 2n = 24, n = 4.
A = 1110 = 10112.
Задание 4
Ответить на теоретический вопрос в соответствии со своим вариантом:
13. Почему в инерционном ограничителе максимальных уровней удается избежать ощутимых нелинейных искажений?
Инерционным ограничителем называется такой авторегулятор уровня, у которого коэффициент передачи автоматически изменяется в зависимости от уровня сигнала на входе. Эти авторегуляторы уровня искажают форму сигналов только в течение незначительного интервала времени. Поэтому в инерционном ограничителе максимальных уровней удается избежать ощутимых нелинейных искажений.


