


АННОТАЦИЯ

В данной квалификационной работе проведен анализ и расчет электрических нагрузок многоквартирного дома. Выпускная работа состоит из пояснительной записки на 71 страницу,  введения, восьми глав, включающих 10 рисунков и 9 таблицы, списка из 44 источников литературы, в том числе 5 источников на иностранном языке и графической части на 5 листах.
Ключевым вопросом дипломной работы является выбор схемы внешнего электроснабжения, выбор источника питания.
В представленной работе разрабатывается система электроснабжения жилого здания, производится полный анализ и расчет электрических нагрузок, питающих сетей, выбор коммутационной аппаратуры, светотехнический расчет. Электрооборудование девятиэтажного жилого дома выполнено в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, СП 31-110- 2003, СНИП 23-05-95, СНИП 21-02-99, СанПиН 2.2.112.1.1276-03, ГОСТ Р50571-1-15.
Цель выпускной квалификационной работы – модернизация системы электроснабжения многоквартирного жилого дома согласно современным нагрузкам, строительным нормам и правилам.
Та.ким обра.зом вне.дре.ние ме.роприятий по эле.ктросна.бже.нию жилого зда.ния, пре.доста.вле.нных в ра.боте, являе.тся совре.ме.нным и а.ктуа.льным, та.к ка.к выполне.ны с уче.том тре.бова.ний, пре.дъявляе.мых к эле.ктроуста.новка.м жилых зда.ний и согла.суе.тся с на.циона.льными доктрина.ми о сохра.не.нии здоровья гра.жда.н Российской Фе.де.ра.ции и эне.ргосбе.ре.же.нии. С уста.новкой а.ппа.ра.тов устройств за.щитного отключе.ния ре.зко снижа.е.т риск бытовых эле.ктротра.вм у на.се.ле.ния, что приводит эле.ктроуста.новку ква.ртиры в соотве.тствие с де.йствующими норма.ми по эле.ктробе.зопа.сности и пожа.робе.зопа.сности.
[bookmark: _GoBack]В ходе моде.рниза.ции использова.на те.хниче.ска.я докуме.нта.ция и лите.ра.тура список которой прила.га.е.тся. Моде.рниза.ция выполне.на с уче.том после.дних достиже.ний в обла.сти эле.ктросна.бже.ния и в соотве.тствии с тре.бова.ниями пра.вил устройства эле.ктроуста.новок.
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В данной работе спроектирована система электроснабжения многоквартирного жилого дома, рассчитаны нагрузки потребителей, токи короткого замыкания и потери напряжения в кабельной линии. Определены сопротивления контурного заземлителя жилого дома. Рассмотрена система рабочего и аварийного освещения.
Важнейшей элемент любой системы электроснабжения – это распределительные сети, которые являются промежуточным звеном между источником питания и потребителем электроэнергии. Главная задача распределительных сетей – передача электроэнергии. Поэтому для обеспечения необходимой надежности электроснабжения необходимо использовать современную и качественную кабельную продукцию. Для модернизации системы электроснабжения различного вида объектов необходимо делать расчеты по современным методикам и различными указаниями нормативного характера. Такими указаниями являются: указания руководящего характера по расчёту электрических нагрузок объекта, руководство по расчёту токов короткого замыкания и выбору соответствующего электрооборудования, которое будет подходить по условиям надежности к заданной системе электроснабжения, правилам устройства электроустановок. Особое внимание при расчете системы электроснабжения необходимо уделять надёжности электроснабжения, что невозможно реализовать без релейной защиты элементов системы электроснабжения. Релейная защита и автоматика должны обладать значительным быстродействием и избирательностью срабатывания защиты.
Распределительные сети необходимы для электроснабжения жилых домов, общественно – коммунальных учреждений, мелких, средних, а иногда и крупных промышленных потребителей. В настоящее время порядка 40% всей вырабатываемой электроэнергии передается городским потребителям. Такие сети становятся самостоятельной областью энергетики, и проблема их рационального сооружения приобретает определенное значение.
Представленная выпускная квалификационная работа посвящена модернизации системы электроснабжения многоквартирного девятиэтажного
жилого дома, расположенного в пригороде Екатеринбурга.
Объект выпускной квалификационной работы  – система электроснабжения дом девятиэтажный. Предмет выпускной  квалификационной работы  – система электроснабжения жилого девятиэтажного дома.
Цель выпускной квалификационной работы – модернизация системы электроснабжения многоквартирного жилого дома согласно современным нагрузкам, строительным нормам и правилам.
Задачи данной работы:
· анализ существующей системы электроснабжения дома;
· расчет нагрузок системы электроснабжения по реальному потреблению;
· определение правильной системы электроснабжения;
· выбор основного электрооборудования для надежного электроснабжения многоквартирного дома.




