Расчетно-графическое задание № 1. Расчет величины суммарного материального потока на складе
Методические указания
На складах предприятий оптовой торговли материальные потоки рассчитывают, как правило, для отдельных участков или по отдельным операциям (например, внутрискладское перемещение грузов, ручная переборка груза на участках приемки и комплектации и т.п.). При этом суммируют объемы работ по всем операциям на данном участке или в рамках данной операции.
Суммарный внутренний материальный поток (грузовой поток) склада определяется сложением материальных потоков, проходящих через его отдельные участки и между участками.
Величина суммарного материального потока на складе зависит от того, по какому пути пойдет груз на складе, будут или не будут выполняться с ним те или иные операции. В свою очередь, маршрут материального потока определяется значением факторов, перечисленных в табл. 1.
Таблица .1.
Факторы объема складской грузопереработки
(факторы, влияющие на величину суммарного 
материального потока на складе)
	Обозначение
фактора
	Наименование фактора
	Значение фактора
(по вариантам), %

	
	
	1
	2 и т.д.

	А1
	Доля товаров, поставляемых на склад в нерабочее время и проходящих через приемочную экспедицию
	15
	

	А2
	Доля товаров, проходящих через участок приемки склада
	0
	

	А3
	Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе
	70
	

	А4
	Уровень централизованной доставки, т.е. доля товаров, попадающих на участок погрузки из отправочной экспедиции
	40
	

	А5
	Доля доставленных на склад товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из транспортного средства и требующих ручной выгрузки с укладкой на поддоны
	60
	

	А6
	Доля товаров, загружаемых в транспортное средство при отпуске со склада вручную (из-за неприспособленности транспортного средства покупателя к механизированной загрузке)
	30
	

	А7
	Кратность обработки товаров на участке хранения (в разах)
	2
	


 
Объем работ по отдельной операции, рассчитанный за определенный промежуток времени (месяц, квартал, год), представляет собой материальный поток по соответствующей операции.
Величина суммарного материального потока на складе Р определяется сложением величин материальных потоков, сгруппированных либо по признаку выполняемой логистической операции, либо по признаку места выполнения логистической операции.
Далее при расчете величины суммарного материального потока будем использовать понятие «группа материального потока», содержание которого варьируется в зависимости от конкретных участков склада или операций.
Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в процессе внутрискладского перемещения.
Перемещение грузов (в нашем случае — механизированное, в контейнерах или на поддонах) осуществляется с участка на участок, а суммарный материальный поток по данной группе Рп.г равен сумме выходных грузовых потоков всех участков, без последнего:
Т (с участка разгрузки);
+Т ּА1 /100 (из приемочной экспедиции);
+Т ּА2 /100 (с участка приемки);
+Т (из зоны хранения);
+Т ּА3 /100 (с участка комплектования);
+Т ּА4 /100 (из отправочной экспедиции)
= Рп .г
Здесь Т — грузооборот склада, т/год; в скобках помечены соответствующие участки склада, из которых выходит поток.
Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участках разгрузки и погрузки.
Операции разгрузки и погрузки могут выполняться вручную или с применением машин и механизмов.
Ручная разгрузка необходима, если товар в транспортном средстве прибыл от поставщика не будучи уложенным на поддоны. В этом случае для того, чтобы изъять товар из транспортного средства и затем переместить на один из последующих участков склада, его необходимо предварительно вручную уложить на поддоны.
Грузопоток при ручной разгрузке груза, (т/год)
Рр.р = Т× А5 /100. 
Остальная разгрузка является механизированной. Грузопоток при механизированной разгрузке груза, (т/год)
Рм.р= Т× (1 - А5 /100).
Ручная погрузка будет необходима в том случае, если поданное транспортное средство нельзя загрузить с помощью средств механизации. 
Тогда товар будет подвезен электропогрузчиком к борту транспортного средства, а затем вручную в него погружен.
Грузопоток при ручной погрузке груза, (т/год):
Рр.n = Т × А6 /100;
механизированной 
Рм.n = Т × (1- А6 /100).
Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при приемке товаров
Рn.p = Т × А2 /100 .
Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при комплектации заказов покупателей,
Рк.м = Т × А3 /100.
Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях.
Если груз поставлен в рабочее время, то он сразу по мере разгрузки поступает на участок приемки или в зону хранения. Если же груз прибыл в нерабочее время (например, в воскресный день), то он разгружается в экспедиционное помещение и лишь в ближайший рабочий день подается на участок приемки или в зону хранения. Следовательно, в приемочной экспедиции появляется новая операция, которая увеличивает совокупный материальный поток на величину, (т/год)
Рn.э = Т × А1 /100 .
Если на предприятии оптовой торговли имеется отправочная экспедиция, то в ней появляется новая операция, которая увеличивает совокупный материальный поток на величину, (т/год)
Ро.э = Т × А4 /100.
Итого операции в экспедициях увеличивают совокупный материальный поток на
Рэк = Рn.э+ Ро.э = Т × (А1 + А4 ) /100.
Группа материальных потоков — операции в зоне хранения.
Весь поступивший на склад товар, как отмечалось, так или иначе сосредотачивается в местах хранения, где выполняются следующие обязательные операции:
— укладка груза на хранение;
— выемка груза из мест хранения.
Объем работ за определенный период по каждой операции равен грузообороту склада за этот же период (при условии сохранения запаса на одном уровне). Таким образом, минимальный материальный поток в зоне хранения равен 2×Т.
Если при хранении товара осуществляется перекладка запасов с верхних на нижние ярусы стеллажей, то к совокупному материальному потоку добавляется еще какая-то часть Т. В процессе отборки часть грузов может быть возвращена в места хранения, что также увеличивает совокупный материальный поток еще на некоторую долю Т.
В результате всех операций в зоне хранения возникает группа материальных потоков, величина которой равна, (т/год)
Рхр = Т × А7 /100.
Величина суммарного материального потока на складе Р определяется по следующей формуле:
Р = Рn.г + Рр.р + Рм.р+ Рр.n+ Рм.n+ Рn.р+ Рэк+ Рэк+ Рхр
Расчет величины суммарного материального потока на складе выпол-нить по форме, представленной в табл. 2. (заполняются графы 3 и 4).
Таблица 2.
Расчет величины суммарного материального потока и стоимости 
грузопереработки на складе
	Наименование группы материальных потоков
	Группа
	Значение
фактора, %
	Величина материального
потока по данной группе, т/год
	Удельная стоимость работ на потоке данной группы, у.д.е./т
	Стоимость работ на потоке данной группы, у.д.е./год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Грузы, рассматриваемые в процессе внутрискладского перемещения
	Рn.г
	XX
	17250
	0,6
	10350

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения ручной разгрузки
	Рр.n
	60
	3000
	4,0
	12000

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения механизированной разгрузки
	Рм.р
	40
	2000
	0,8
	1600

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения ручной погрузки
	Рр.n
	30
	1500
	4,0
	6000

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения механизированной погрузки
	Рм.n.
	70
	3500
	0,8
	2800

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участке приемки
	Рn.р.
	20
	1000
	5,0
	5000

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участке комплектования заказов
	Рк.м.
	70
	3500
	5,0
	17500

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях
	Рэк.
	55
	2750
	2,0
	5500

	Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в зоне хранения
	Рхр.
	200
	10000
	1,0
	10000

	Суммарный внутренний материальный поток
	Р
	XX
	44500
	XX
	70750


При выполнении задания значение Т принять равным 5000 т/год.
Стоимость грузопереработки определяется:
— объемом работ по той или иной операции;
— удельной стоимостью выполнения той или иной операции.
Удельные стоимости выполнения той или иной операции на складе представлены в табл. 3. Эти данные позволят представить общую стоимость грузопереработки на складе в виде суммы затрат на выполнение отдельных операций. 
Выбор состава операций с грузом на складе можно осуществить на основании критерия минимума затрат на грузопереработку.
Максимально снизить складские расходы можно, направляя товар из зоны хранения сразу в зону погрузки. Но это означает отказ от операций подбора ассортимента на участке комплектования, а также от доставки товаров покупателям (операции в отправочной экспедиции). Однако следует иметь в виду, что, отказываясь от предоставления услуг, предприятие сдает позиции на рынке, а это также сопряжено с экономическими потерями.
Таблица 3.
Группы материальных потоков на складе
	Наименование группы материальных потоков
	Условное обозначение группы
	Удельная стоимость работ на потоках данной группы

	
	
	Условное обозначение
	Величина у.д.е./т

	1
	2
	3
	4

	Внутрискладское перемещение грузов
	Рn.г
	S1
	0,6

	Операции в экспедициях
	Рэк
	S2
	2,0

	с товаром в процессе приемки и комплектации
	Рn.р Ркм
	S3
	5,0

	в зоне хранения
	Рхр
	S4
	1,0

	Ручная разгрузка и погрузка
	Рр.р Рр.n
	S5
	4,0

	Механизированные разгрузка и погрузка
	Рм.р Рм.n
	S6
	0,8


Поиск приемлемого компромисса возможен лишь при налаженной системе учета издержек. 
Суммарная стоимость работ с материальными потоками (стоимость грузопереработки — С груз) определяется по формуле
С груз = S1 ֹ Рn.г + S2ֹРэк + S3 ֹ (Рn.р + Ркм) + S4 ֹ Рхр + S5 ֹ (Рр.р + Рр.n ) + 
+ S6 ֹ (Рм.р + Рм.n)
Таблица 4.
Данные факторов объема складской грузопереработки
	Фак
тор
	Значение фактора по вариантам, %

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	А1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13

	А2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	18

	А3
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	67
	68
	69
	70
	69
	68
	67
	66
	65
	64

	А4
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	44
	43
	42
	41
	40
	39
	38

	А5
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	59
	58
	57
	56
	55
	54
	53

	А6
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	31
	30
	29
	28
	27

	А7
	2


Расчет стоимости грузопереработки выполнить по форме, представленной в табл. 2. (заполняются графы 5 и 6).
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